|  |
| --- |
| **2_3 «Пожарная безопасность на садовом участке»****Основными причинами пожаров на дачных участках являются:*** несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, разведением костров,
* сжиганием мусора
* нарушение правил при монтаже и эксплуатации печного отопления,
* короткое замыкание электрооборудования.

**Уважаемые дачники, соблюдение несложных правил пожарной безопасности сохранит Ваше жилище и имущество, предотвратит гибель людей во время пожара!****На территории садовых участков необходимо:** * соблюдать правила пожарной безопасности, иметь в постоянной готовности средства пожаротушения (бочки с водой, ведра), а также инвентарь для тушения пожара;
* содержать территорию в чистоте и периодически очищать ее от мусора и других горючих материалов;
* содержать в исправном состоянии электрические сети, электробытовые, газовые, керосиновые приборы, печи и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации, не оставлять эти приборы без присмотра и не поручать наблюдение за ними малолетним детям;
* хранить в хозблоках не более 10 литров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в металлической плотно закрывающейся таре;
* пользоваться настенными керосиновыми лампами только с металлическим отражателем, а расстояние от колпака до лампы, от фонаря до потолка должно быть не менее 70 см, а от стены не менее 20 см;
* газовые приборы устанавливать не ближе 20 см от сгораемых предметов и не ближе 15 см от деревянной стены, оштукатуренной или защищенной кровельной сталью, прибитой по двум слоям асбеста, а баллоны емкостью более 10л с наружной стороны здания в несгораемом шкафу.

**На территории садовых участков запрещается:*** вблизи строений разводить костры, выбрасывать уголь и золу, организовывать свалку горючих отходов;
* курить и пользоваться открытым огнем на чердаках и в местах, где допускается хранение горючих материалов;
* addonзаправлять керосиновые приборы бензином и тракторным керосином;
* при обнаружении запаха газа пользоваться открытым огнем, зажигать спички, курить;
* пользоваться проводкой с поврежденной изоляцией и неисправными электроприборами;
* применять электронагревательные приборы (чайник, плитку, утюг) без несгораемых подставок;
* прокладывать плоские электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок, подвешивать абажуры на электрических проводах;
* применять в электросетях вместо автоматических предохранителей промышленного изготовления самодельные «жучки»;
* применять для розжига легковоспламеняющиеся жидкости;
* топить углем печи, не приспособленные для этой цели;
* применять для топки дрова, не позволяющие по размерам закрыть дверцу печи.
 |