|  |
| --- |
| **2_3 «Пожарная безопасность на садовом участке»**  **Основными причинами пожаров на дачных участках являются:**   * несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, разведением костров, * сжиганием мусора * нарушение правил при монтаже и эксплуатации печного отопления, * короткое замыкание электрооборудования.   **Уважаемые дачники, соблюдение несложных правил пожарной безопасности сохранит Ваше жилище и имущество, предотвратит гибель людей во время пожара!**  **На территории садовых участков необходимо:**   * соблюдать правила пожарной безопасности, иметь в постоянной готовности средства пожаротушения (бочки с водой, ведра), а также инвентарь для тушения пожара; * содержать территорию в чистоте и периодически очищать ее от мусора  и других горючих материалов; * содержать в исправном состоянии электрические сети, электробытовые, газовые, керосиновые приборы, печи и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации, не оставлять эти приборы без присмотра и не поручать наблюдение за ними малолетним детям; * хранить в хозблоках не более 10 литров легковоспламеняющихся  и горючих жидкостей в металлической плотно закрывающейся таре; * пользоваться настенными керосиновыми лампами только с металлическим отражателем, а расстояние от колпака до лампы, от фонаря до потолка должно быть не менее 70 см, а от стены не менее 20 см; * газовые приборы устанавливать не ближе 20 см от сгораемых предметов  и не ближе 15 см от деревянной стены, оштукатуренной или защищенной кровельной сталью, прибитой по двум слоям асбеста, а баллоны емкостью более 10л с наружной стороны здания в несгораемом шкафу.   **На территории садовых участков запрещается:**   * вблизи строений разводить костры, выбрасывать уголь и золу, организовывать свалку горючих отходов; * курить и пользоваться открытым огнем на чердаках и в местах,  где допускается хранение горючих материалов; * addonзаправлять керосиновые приборы бензином и тракторным керосином; * при обнаружении запаха газа пользоваться открытым огнем, зажигать спички, курить; * пользоваться проводкой с поврежденной изоляцией и неисправными электроприборами; * применять электронагревательные приборы (чайник, плитку, утюг) без несгораемых подставок; * прокладывать плоские электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок, подвешивать абажуры на электрических проводах; * применять в электросетях вместо автоматических предохранителей промышленного изготовления самодельные «жучки»; * применять для розжига легковоспламеняющиеся жидкости; * топить углем печи, не приспособленные для этой цели; * применять для топки дрова, не позволяющие по размерам закрыть дверцу печи. |